                                                 Библиотека
                                                 =ТРЗ=
-----------------------------------------------------------------------
Библиотека "Телевизионный и радиоприем, звукотехника"
                                                        Выпуск 56
В.И.Бекетов, К.П.Харченко

           Измерения и испытания при конструировании и регулировке
                     радиолюбительских антенн

Издательство "Связь"
Москва - 1971

------------------------------------------------------------------------

                              Оглавление

Предисловие                                                                6

Глава 1. Согласование при регулировку и настройке антенн

1.1  Задачи, возникающие при выборе и конструировании антенн                8
1.2  Общие вопросы регулировки и настройки антенн                           12
1.3  Согласование антенн                                                    15
1.4  Графический способ оценки согласования нагрузок с волновым
     сопротивлением длинных линий                                           19
1.5  Круговая номограмма полных сопротивлений и правила пользования ею      24
1.6  Согласование посредством параллельных реактивностей и трансформаторов  29
1.7  Обеспечение согласования в простейших антеннах за счет введения
     распределенных компенсирующих элементов и симметрирующих устройств     33
1.8  Увеличение диапазонности антенн за счет понижения 
     волнового сопротивления                                                37
1.9  Увеличение диапазонности антенн за счет выбора конфигурации ее
     проводников                                                            43
1.10 Особенности регулировки и настройки директорных антенн                 49
1.11 Регулировка систем питания многоэлементных синфазных антенн            59

Глава 2. Отработка диаграмм направленности антенн

2.1  Основные параметры, характеризующие направленные свойства антенн       65
2.2  Пути увеличения направленности антенн                                  68
2.3  Влияние земли на характеристику направленности антенны                 74
2.4  Экспериментальное снятие диаграмм направленности антенн и оценка
     по ним коэффициента направленного действия                             78
2.5  Излучающая и эффективная поверхности поглощения антенн                 84
2.6  Индикаторы поля                                                        86
2.7  Градуировка индикаторов поля                                           94
2.8  Измерение поляризационных характеристик антенн                         96

Глава 3. Измерения в антенных контурах передатчиков и приемников

3.1  Измерение максимальной мощности передатчиков                           103
3.2  Простейшие способы измерения мощности, отдаваемой в антенну на кв      107
3.3  Применение гетеродинных индикаторов резонанса для настройки 
     антенных цепей                                                         111
3.4  Измерение параметров длинных линий с помощью ГИР                       115
3.5  Измерение токов. Индикаторы тока                                       118
3.6  Измерение степени согласования передатчиков с антенно-фидерным трактом 127
3.7  Конструкция линии переменной длины - лпд                               131
3.8  Экспериментальное определение степени согласования приемников          133
3.9  Измерение входных сопротивлений приемников                             135

Глава 4. Регулировка симметрирующих устройств и оценка качества симметрирования

4.1  Асимметрия и ее проявление                                             137
4.2  Перестраиваемые кв симметрирующие устройства резонансного типа         141
4.3  Оценка степени асимметрии путем измерений                              145
4.4  Малогабаритные симметрирующие нерезонансные трансформаторы             149
4.5  Испытание нерезонансных трансформаторов                                154

Глава 5. Измерительные линии, их изготовление и работа с ними

5.1  Использование законов распределения напряжения и тока в длинных
     линиях для измерений полных сопротивлений                              157
5.2  Источники ошибок и неточностей при работе с измерительными линиями
     и пути их уменьшения                                                   161
5.3  Индикаторные головки и их градуировка                                  165
5.4  Конструкция коаксиальной измерительной линии со щелью                  168
5.5  Простейшее устройство для измерений распределения тока в
     симметричных кабелях ленточного типа                                   172
5.6  Устройство линии из коаксиального кабеля с отверстиями для зонда
     и работа с ней                                                         174
5.7  Компенсация неоднородностей в измерительных линиях и 
     антенно-фидерных трактах                                               178
5.8  Измерение параметров неоднородностей                                   187
5.9  Применение измерительных линий для определения параметров фидерных
     систем и настройки фильтров                                            190

Глава 6. Измерение полных сопротивлений несимметричных и симметричных
         антенн на кв и мв резонансными и мостовыми методами

6.1  Измерение полных сопротивлений антенн куметром                         195
6.2  Измерение полных сопротивлений посредством уравновешиваемых мостов     198
6.3  Определение кбв с помощью неуравновешенных мостов                      200
6.4  Графоаналитический способ определения полных сопротивлений
     по двум модулям коэффициента отражения и известной реактивности        206
6.5  Конструкция неуравновешенных мостов для определения полных сопротивлений
     методом трех измерений                                                 210
6.6  Градуировка неуравновешенных мостов                                    215
6.7  Порядок работы с неуравновешенным мостом. Номограмма для нахождения
     сопротивлений по результатам измерений                                 219

Глава 7. Измерение мощности, подводимой к антенне, качества согласований
         и полных сопротивлений посредством направленных ответвителей

7.1  Принцип действия направленных ответвителей                             224
7.2  Индикаторы согласования и рефлектометры для измерения кбв 
     на коротких волнах                                                     228
7.3  Двунаправленные рефлектометры коаксиального типа                       233
7.4  Регулировка и градуировка рефлектометров на связанных линиях           236
7.5  Принцип действия тройникового ответвителя, предназначенного
     для измерения кбв и полных сопротивлений                               245
7.6  Конструкция тройникового ответвителя                                   247
7.7  Согласованные нагрузочные сопротивления                                253
7.8  Градуировка тройникового ответвителя                                   255
7.9  Правила работы с направленным ответвителем                             259

Глава 8. Установка и профилактическая проверка антенных усройств
         в радиолюбительских условиях

8.1  Общие требования к установке антенн                                    262
8.2  Выбор местоположения комнатных телевизионных антенн                    264
8.3  Определение азимутов по карте и прокладка их на местности              262
8.4  Построение азимутальной карты радиолюбителя                            266
8.5  Пространственная юстировка укв антенн, предназначенных для приема
     передач местных телецентров                                            274
8.6  Вращающиеся сочленения                                                 277
8.7  Некоторые вопросы установки мачт-антенных опор                         279
8.8  Профилактическая проверка антенно-фидерных устройств                   286

Приложение 1. Волновые сопротивления наиболее распространенных 
              длинных линий                                                 288
Приложение 2. Возможные неисправности передающих и приемных антенн и их
              проявление                                                    293
Литература                                                                  302












